2022 m. Lietuvos automobilių ralio čempionato reglamento priedas Nr. 3 LARČ etape ekipažo naudojamos saugos įrangos deklaracija

Appendix No. 3 of Lithuanian Automobile Rally Championship Regulations 2022 Declaration of safety equipment, used by the crew, in LARC event

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Saugos įranga**  **Fitted and safety equipment** | **Starto nr.: Start No.:** |  | **Grupė/klasė: Group/class:** |  |
| **Varžybų pavadinimas: Name of the rally:** |  | | **Patvirtinta: Approved:** | |
| **Pareiškėjas / Entrant:** |  | | Pildo organizatorius / Organiser fills this | |
| **Automobilio markė / Car make:** |  | |
| **Automobilio modelis / Car model:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FIA/LASF Techninio paso numeris: FIA/ASN Technical passport number:** |  | |
| **Automobilio FIA homologacijos nr. (jeigu homologuotas) FIA vehicle homologation form No. (if homologated)** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. KOMBINEZONAI / OVERALLS (SUITS)** 8856‐2000 Standartas / 8856‐2000 Standard | | |
|  | **VAIRUOTOJAS / DRIVER** | **ŠTURMANAS / CO‐DRIVER** |
| **Gamintojas / Make:** |  |  |
| **Homologacijos numeris: Homologation number:** |  |  |
| **ISO apatiniai (pažymėti): ISO underwear (check):** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ŠALMAI / HELMETS** | | |
|  | **VAIRUOTOJAS / DRIVER** | **ŠTURMANAS / CO‐DRIVER** |
| **Gamintojas / Manufacturer:** |  |  |
| **Modelis / Model:** |  |  |
| **Standartas / Standard:** |  |  |
| **Serijos numeris / Serial number:** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. SAUGOS DIRŽAI / SAFETY BELTS** 8853‐98 Standartas / 8853‐98 Standard | | |
|  | **VAIRUOTOJAS / DRIVER** | **ŠTURMANAS / CO‐DRIVER** |
| **Gamintojas / Manufacturer:** |  |  |
| **Homologacijos numeris / Homologation number:** |  |  |
| **Negalioja po / Not valid after:** |  |  |
| **Tvirtinimo taškų skaičius: Amount of mounting points** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. SĖDYNĖS / SEATS** | 8855‐99 arba 8862/2009 Standartas / 8855‐99 or 8862/2009 Standard | |
|  | **VAIRUOTOJAS / DRIVER** | **ŠTURMANAS / CO‐DRIVER** |
| **Gamintojas / Manufacturer:** |  |  |
| **Modelis / Model:** |  |  |
| **Homologacijos numeris / Homologation number:** |  |  |
| **Gamybos data (galioja 5 metus): Manufacturing date (validity: 5 years):** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Starto nr.: / Start No.:** |  |
| **5. GESINTUVAI / FIRE EXTINGUISHERS** | | | |
| **Automatinė sistema / Automatic system** | | | |
| **Gamintojas:**  Manufacturer: |  | **Patikrinimo data: Checking date:** |  |
| **Homologacijos numeris:**  Homologation number: |  | **Kitas patikrinimas: Next checking:** |  |
| Galioja 2 metus / Validity: 2 years | | | |
| **Rankinė sistema / Manual system** | | | |
| **Gamintojas: Manufacturer:** |  | **Patikrinimo data: Checking date:** |  |
| **Svoris, kiekis: Weight, quantity:** |  | **Kitas patikrinimas: Next checking:** |  |
| Galioja 2 metus / Validity: 2 years | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6. KURO BAKAS / FUEL TANK** | | | |
| **Bakas 1 / Tank 1** | | | |
| **Gamintojas: Manufacturer:** |  | **Originalus (pažymėti „X“): Original (indicate „X“):** |  |
| **Pagaminimo data: Manufacturing date:** |  | **Standartas FT3‐1999 arba …: Standard FT3‐1999 or …:** |  |
| **Talpa: Capacity:** |  | **Galioja iki (data): Validity date:** |  |
| Galioja 5 metus / Validity: 5 years | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. SAUGOS LANKAI / ROLL CAGE** | | | | |
| **Homologacija : Homologation:** | **FIA LASF nacionalinė** *pažymėti „X“*  **ASN national** *indicate „X“* | | | |
| **Homologacijos numeris: Homologation number:** |  | **Medžiaga: Material:** |  | |
| **Homologacijos data: Homologation date:** |  | **Minkštosios homologuotos saugos lankų apsaugos: Homologated soft tube protections:** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. PASTABOS / REMARKS** | | | |
| Savo parašais patvirtiname, kad pateikta informacija yra tiksli ir mes esame informuoti, kad esant neatitikimams ekipažui gali būti taikomos baudos.  With our signatures we confirm that the provided information is precise and correct. We are informed that we can be penalized in case of discrepancy. | | | |
| Visa įranga atitinka FIA ir LASF techninius reikalavimus / All equipment complies with FIA and LASF requirements Pareiškėjas prisiima visišką atsakomybę už šiame dokumente pateiktos informacijos teisingumą /  The Entrant bears full responsibility for all the information given on this document | | | |
| **Data / Date:** |  | **Laikas / Time:** |  |
| **Dalyviai Competitors** | **Vairuotojas / Driver:** |  | |
| **Šturmanas / Co‐Driver:** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data / Date:** |  | **Laikas / Time:** |  |
| **Pareiškėjas / Entrant:** |  | **Parašas / Signature:** |  |
| **DĖMĖSIO! Šis dokumentas privalo būti užpildytas ir pateiktas techninei komisijai. ATTENTION! You have to fill this form and submit it at the Scrutineering.** | | | |